|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 宝马V5/V4功能说明书 | | | |
| 序号 | 功能 | 详细说明 | 产品卖点 |
| 1 | **无钥匙进入** | 当钥匙靠近车辆，门锁自动解锁、离开自动上锁。关门后会有喇叭提醒一次。 | 减少拿车锁匙的麻烦，方便快捷 |
| 2 | **自动升窗** | 当智能钥匙离开时，车门上锁后四车窗以及天窗自动升窗。 | 杜绝忘记关窗带来的财务损失和降低车辆被盗，减少忘记锁车、升窗后雨水进入车内。 |
| 3 | **后视镜自动折叠** | 当智能钥匙离开时，两个后视镜自动折叠。 | 减少车辆停在停车场/路边时，出现擦伤现象。 |
| 4 | **未锁车提醒** | 离开时，若车门未关，会有喇叭提醒三次。 | 杜绝忘记关门带来的财务损失和减少车辆被盗风险。 |
| 5 | **智启动(V4产品无此功能）** | 上车系上安全带时，踩刹车车辆自动启动，解安全带、开主驾驶门自动熄火。(按了危险报警灯的情况下，自动熄火功能取消) | 操作更加方便快捷，减少频繁拿车钥匙次数 |

**注意事项：**

1、智启动功能中：若解开安全带的情况下，有脚刹信号开门不熄火；未回P档，开门不熄火，会自动跳回P档，再次开门则熄火。（发动机自动启停介入除外）

2、车辆在非P档状态下，开门不熄火。

3、原车钥匙优先设计：按原车关锁键之后，无钥匙进入功能转换为原车开锁键开锁。按原车开锁键之后无钥匙进入功能再次开启.

4、车辆的四个窗户及天窗可实现关锁自动升窗。（无尾箱未关提醒）

5、车辆在启动状态钥匙离开车辆不会上锁。

6、 钥匙勿与手机平板等电子产品放置一起，可能影响到舒适进入的功能。

7、临时停车不需熄火时，打开主驾门之前按下双闪，再开门不会熄火。（车自启停介入时除外）

8、感应临界点可能会有交替开关锁，属正常现象。